Аннотация

В работе рассматривается вариант технологи производства заготовок художественных изделий методом ЛВМ. Конкурентоспособность отливок повышается применением прикладных программ инженерного анализа и использования дуплексного отверждения слоев керамических форм.